Die Initiative für sicheres Tuning präsentiert auf der Essen Motor Show 2022 den BMW i4 by AC Schnitzer als neues Kampagnenfahrzeug

**TUNE IT! SAFE! kombiniert sportliche Performance und elektrisierende Dynamik**

**Auch Elektroautos lassen sich individualisieren und wecken Emotionen. Das beweist TUNE IT! SAFE! mit dem neuen Kampagnenfahrzeug, das mit seiner Weltpremiere zum Auftakt des Preview Days der ESSEN MOTOR SHOW das Startsignal für Europas führendes Event für sportliche Fahrzeuge gibt. Mit dem BMW i4 by AC Schnitzer im originalen Polizei-Outfit kombiniert die Initiative für sicheres Tuning sportliche Performance und elektrisierende Dynamik.**

Vom 2. bis 11. Dezember 2022 ist das neue Polizeifahrzeug der vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), dem Verband der Automobil Tuner (VDAT), Premium-Reifenhersteller Hankook sowie vielen weiteren Partnern getragenen Initiative auf der Essen Motor Show in Halle 7, Stand B11 live zu bewundern. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher des VDAT-/TUNE IT! SAFE!-Gemeinschaftsstandes auf eine kostenlose Auskunft des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) aus dem Fahreignungsregister, kompetente Beratung durch Tuning-Experten verschiedener Prüforganisationen und der Polizei, das brandneue TUNE IT! SAFE!-Magazin sowie ein großes Gewinnspiel freuen.

**Kraftpotenzial des BMW i4 M50 Gran Coupé entfaltet sich im Sport-Boost-Modus**

Im Mittelpunkt des Geschehens steht aber das erste vollelektrische M-Automobil, dessen Basis die BMW Group mit dem BMW i4 M50 Gran Coupé zur Verfügung stellt und von den Aachener Tuning-Spezialisten von AC Schnitzer fahrdynamisch und optisch sportlicher gestaltet wurde. Welche Performance und Leistung bereits von Haus aus im neuen TUNE IT! SAFE!-Kampagnenfahrzeug steckt, zeigen die beiden eingesetzten BMW M eDrive Motoren im Sport-Boost-Modus. In diesem Modus werden 400 kW/544 PS Leistung entfaltet, wodurch der Allrad-Antrieb es schafft, in gerade einmal 3,9 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 225 km/h erreicht.

1/3

**Noch höhere Agilität und Präzision im Fahrverhalten**

Auf das emissionsfreie und emotionale Fundament von BMW setzt AC Schnitzer individuelle und maßgeschneiderte Bausteine für eine sportliche Performance jenseits der Serie und bringt so auch ohne Verbrennungsmotor und Abgasanlage Motorsport-Feeling auf die Straße. Mit einem Fahrwerksfedernsatz erzielt AC Schnitzer eine Tieferlegung von ca. 20 bis 25 mm an beiden Achsen. Aufgrund des niedrigeren Fahrzeugschwerpunktes wird so für noch höhere Agilität und Präzision im Fahrverhalten gesorgt.

**Optimierung des fahrdynamischen und optischen Potenzials**

Mit einem umfangreichen Aerodynamik-Paket sorgen die Aachener Tuning-Spezialisten für eine erhebliche Verbesserung der Fahreigenschaften beim TUNE IT! SAFE!-Kampagnenfahrzeug. AC Schnitzer Frontspoilerelemente, ein Frontsplitter sowie Front Side Wings sorgen durch erhöhten Abtrieb für optimale Fahrwerte. Für noch mehr Fahrstabilität und Dynamik am Heck werden der AC Schnitzer Dachheckspoiler, ein Carbon Heckspoiler und Rear Side Wings eingesetzt. Optisch zeigen das AC Schnitzer Designpaket für die Seite (jeweils zwei Elemente pro Seite) und die Heckschürzenschutzfolie, dass sich TUNE IT! SAFE! mit dem BMW i4 by AC Schnitzer jenseits der Serie bewegt. Darüber hinaus kommt ein außergewöhnliches Interieur zum Einsatz, welches aus folgenden Komponenten besteht: AC Schnitzer Aluminium Pedalerie, Aluminium Fußstütze, i-Drive Cover und Keyholder.

**Ultra-High-Performance Reifen Ventus S1 evo 3 von Hankook**

Natürlich kommt beim BMW i4 by AC Schnitzer auch ein spezieller Radsatz zum Einsatz. Ein technisch modernes Design kombiniert mit einem hochwertigen Produktionsverfahren zeichnet die AC4 FlowForming Felgengeneration aus. An der Vorderachse in der Dimension 8,5J x 20 Zoll und an der Hinterachse in der Größe 9,5J x 20 Zoll. Die optimale Ergänzung dazu bilden die Ultra-High-Performance-Reifen Ventus S1 evo 3 von Hankook. Das ausgezeichnete Profil überzeugt mit kraftvoller Leistung und überlegenem Handling, um bequemes Fahren zu ermöglichen. Auf dem BMW i4 M50 kommen diese Hankook-Pneus in den Dimensionen 255/35 R 20 vorne und 265/35 R 20 an der Hinterachse zum Tragen.

2/3

**TUNE IT! SAFE! – die Initiative für sicheres Tuning**

Die Initiative TUNE IT! SAFE! zeigt auf, dass ansprechendes kreatives Tuning mit den gesetzlichen Vorgaben keinesfalls in Widerspruch stehen muss. Getragen wird die Initiative vom BMDV (Bundesministerium für Digitales und Verkehr), von Hankook Reifen Deutschland, dem VDAT (Verband der Automobil Tuner), dem ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), vom TÜV SÜD, dem AvD (Automobilclub von Deutschland), dem BRV (Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.), dem DVR (Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.), der DEKRA, der Essen Motor Show, der Initiative „Gib acht im Verkehr“, der GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung mbH), vom KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), von der Polizei NRW, vom TÜV Rheinland, dem DSK (Deutscher Sportfahrer Kreis), der KÜS (Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V.) und vom ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.).

**Brandneues TUNE IT! SAFE!-Magazin mit 64 Seiten Umfang**

Passend zur Weltpremiere des neuen Kampagnenfahrzeuges präsentiert TUNE IT! SAFE! eine brandneue Ausgabe seines Magazins. Die 64 Seiten umfassende Tuning-Lektüre besticht durch abwechslungsreiche Geschichten, wichtige Tuning-und Verkehrssicherheits-Tipps sowie Fahrzeug-Neuheiten für Automobil-Begeisterte. Natürlich wird in der Ausgabe 01/2023 auch das neue TUNE IT! SAFE!-Polizeifahrzeug ausführlich vorgestellt. Das Magazin ist ebenso wie der 104 Seiten starke Tuning-Ratgeber kostenfrei über www.tune-it-safe.de erhältlich. Für die kompetente Beantwortung von Fragen zum Thema sicheres Tuning steht der virtuelle Experte MR. SAFE T. auf der Website rund um die Uhr bereit.

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.

**Pressekontakt**

TUNE IT! SAFE! | c/o P.AD.

Herr Daniel Exner-Hoffmann

Trotzenburg 1 | 58540 Meinerzhagen

Tel.: +49 (0) 2354 / 91 82 18

E-Mail: [presse@tune-it-safe.de](mailto:presse@tune-it-safe.de)

[www.tune-it-safe.de](http://www.tune-it-safe.de)

3/3

**Datenblatt zum TUNE IT! SAFE!-Polizei-Fahrzeug 2023**

Fahrzeug-Typ BMW i4 M50

Motor zwei BMW M eDrive Motoren

Höchstgeschwindigkeit 225 km/h

Beschleunigung von 0-100 km/h 3,9 Sekunden

Gesamtleistung im Sport-Boost-Modus 400 kW (544 PS)

Max. Drehmoment im Sport-Boost-Modus 795 Nm

Stromverbrauch in kWh/100 km (WLTP)\* 22,5-18,1

Reichweite elektrisch in km (WLTP)\* 415-520

Kapazität Lithium-Ionen Batterie in kWh 80,7 netto / 83,9 brutto

\* Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nicht mehr nach NEFZ, sondern nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.de/wltp.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist. Abbildung/en zeigt/en Sonderausstattungen.

**TUNE IT! SAFE! – Tuning-Ausstattung**

Ultra-High-Performance Reifen, Typ Ventus S1 evo 3 Hankook

in der Größe 255/35 R20 (VA) und 265/35 R20 (HA)

Radsatz mit Leichtmetallfelgen AC4 Schwarz/Bicolor inkl. RDC-Einheit AC Schnitzer Dimensionen: 8,5J x 20 (VA) / 9,5J x 20 (HA)

Frontspoiler-Elemente, Frontsplitter, Front Side Wings, Design Paket,

Dachheckspoiler, Rear Side Wings, Carbon Heckspoiler, AC Schnitzer

Heckschürzenschutzfolie

Fahrwerksfedernsatz mit Tieferlegung ca. 20-25 mm (VA und HA) AC Schnitzer

Aluminium-Pedalerie, Aluminium-Fußstütze, Keyholder, iDrive Cover AC Schnitzer

Offizielles Foliendekor der Polizei, SECURLUX-Sicherheitsfolie FOLIATEC.com

Sondersignalanlage „RTK7“, Blitz-Kennleuchten Hella